
智能型手机安检门技术参数
智能型手机安检门应具有：多防区精准探测；智能分辨日常用品与违禁物品；抗干扰能力强；每个探测区域可单独调节灵敏度；上电稳定运行；≧29寸前后双高清液晶显示屏，操作便捷；采用防火防水防腐材质，坚固耐用；可实时监测环境干扰，自动适配工作环境。具有灵敏度高、稳定性强、准确性好、可调范围广、安装简便、功耗低等特点。能快速一键式排除被检测人员日常携带物品（皮带扣、眼镜、钢笔、文具袋、雨伞、钥匙、机械手表等），可探测到处于开机、关机状态（含移除电池、移除SIM卡）的手机及相关电子产品并精确定位，具有极高探测能力。
系统应采用先进的电磁波信号探测技术，集成微弱信号检测技术、智能识别算法，可准确判断被检测人员携带物体种类，对比物品数据库，实现违禁品与日常用品的精准分离，符合GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术》国家标准。
	须具备如下特点功能
★ 多防区探测：≧8个相互重叠的探测区域，采用当前数字/电磁脉冲技术，发射接收分离，每个交互探测区，能准确判出每个区域的可疑物体具体位置。
★ 多探测模式：支持手机模式、全金属模式、手机+违禁品模式、违禁品模式，适配不同场景需求。
★ 智能分辨功能：可分辨出日常携带物品种类并在显示窗口显现，精准区分日常用品与违禁物品。
★ 大屏显示技术：配备≧29寸前后双高清液晶屏，可同步显示通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片等信息，操作直观。
★ 调频抗干扰功能：工作频率约7000Hz-8999Hz，可识别周边环境干扰频率并做出相应调整，有效降低设备调整难度，提升抗干扰能力。
★ 红外计数功能：主界面自动显示更新通过人数和报警人数；菜单内可清除当前人数记录，方便不同时间段的人数统计。
★ 360°报警显示：采用≧29寸液晶屏配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示，门体四侧均带有LED灯，能直观显示违禁物品所在区域，视角可达360°。
★ 稳定操作系统：采用LINUX操作系统，稳定安全，操作流畅，可开发各格式接口协议；支持无线鼠标远程操作菜单，便捷高效。
★ 灵敏度可调：每个探测区域具备0-255级灵敏度可任意调节，可根据实际使用情况，针对不同违禁物品的部位、体积、重量、大小预设灵敏度。
★ 人脸抓拍功能：设备具有通过人员头像抓拍功能，抓拍图像和人员通过信息在显示窗口上同步显示，便于追溯核查。
★ 磁感应定制功能：可定制探测蓝牙耳机、数码手表、录音笔等小型电子产品，拓展探测范围。
★ 密码保护功能：具有密码保护功能，需输入密码方可修改设置，防止非操作人员误操作，提升安全性。
★ 耐用门体材质：采用防火板，外加防水材料，门体上下带有防水脚套，内有合金支柱，具备不变形、防水、防火、防腐等功能，适应多种安装环境。
★ 人体安全保障：采用弱磁场发射技术，对心脏起搏器佩带者、孕妇、录像带等无害，符合安全标准。
★ 网络管理功能：设备可通过网络连接电脑管理端，使用软件对设备进行管理和数据查询，有效提升安保系统质量，提高安检效率，大幅节省人力。
★ 大容量记录存储：设备自带≧8G内存，可存储≧7万张高清抓拍图像，并可外接移动硬盘增加储存空间；储存信息不人为删除将会一直保存，客户可定期用U盘导出备份。
★ WEB管理功能：设备可与PC端连接，实现设备管理和数据查询，便捷高效。
★ 人脸比对功能：设备可导入管控人员人脸和身份信息，非管控人员通过时以未知人员显示在窗口，强化人员管控。
★ 云端管理平台（选配）：集成手机、管制刀具、智能眼镜、智能手环等违禁物品探测、动态人脸识别、人脸抓拍、人脸检索比对、出入场情况统计等功能，构建大数据管理系统平台，保障出入安全管理。




	功能配置

	立置外形尺寸
	≧2350mm(高) ×920mm(宽)×750mm(深)

	立置通道尺寸
	≧2000mm×720mm

	重量
	≧100kg

	工作电压
	AC220V  f：50/60HZ

	功耗
	P≤30w

	工作频率范围
	7000Hz-8999Hz（50个工作频率可供选择）

	通过率
	0.4m/s~1.2m/s

	工作环境温度
	-20℃ ~ +55℃

	主机包装尺寸
	≧750mm（长）×240mm(宽)×470mm(厚)

	门板包装尺寸
	≧2350mm(长) ×830mm(宽)×750mm(厚)



	技术参数

	符合标准
	GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术》国家标准

	探测技术
	电磁波信号探测技术

	操作系统
	LINUX操作系统

	内存容量
	自带≧8G内存（可外接移动硬盘扩容）

	抓拍存储量
	≧7万张高清抓拍图像

	探测防区数量
	≧8个相互重叠的交互探测区

	灵敏度调节范围
	0-255级（每个探测区域可独立调节）

	显示屏幕
	≧29寸高清液晶屏（单、双面屏可选配）

	远程操作
	支持无线鼠标远程操作菜单

	网络功能
	可通过网络连接电脑管理端，支持数据查询与设备管理



	随身金属物可排除功能
	●

	29寸高清液晶操作屏
	●

	多台联网接口
	●

	外接控制报警装置端口
	●

	二次开发端口／升级端口
	●

	通过人数统计功能
	●

	报警次数统计功能
	●

	通过人数进出查询功能
	●

	系统密码保护功能
	●

	多区位同时探测同时报警功能
	●

	超亮度LED分区报警指示灯
	●

	50个可选择工作频段
	●

	报警声音大小可调模式
	●

	各探测防区灵敏度可调
	●

	各区灵敏度0—255级可调
	●

	内置多种不同场合探测标准程序
	●

	恢复出厂设置功能
	●

	人脸抓拍功能
	●

	人脸比对功能
	●

	云端管理平台（选配）
	●

	执行(GB15210-2018)版通过式金属探测门标准
	●

	企业通过IS09001:2008质量管理体系认证
	●

	企业通过0HSASl 8001职业健康认证
	●

	企业通过ISO14001环境管理认证
	●

	产品通过欧盟CE认证
	●

	FCC
	●

	ROHS
	●


备注：表中"●"表示有此配置。
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