福州市中小学思政课教师教学能力提升专项培训
直播服务技术参数

[bookmark: _Toc291592289]项目名称：福州市中小学思政课教师教学能力提升专项培训直播服务
采购单位：福建师范大学马克思主义学院
[bookmark: _Toc325200046][bookmark: _Toc325319887][bookmark: _Toc325321019][bookmark: _Toc325153498][bookmark: _Toc325386097][bookmark: _Toc325329759][bookmark: _Toc325161815][bookmark: _Toc325394450]本项目采购预算金额为￥45600元整（人民币大写肆万伍仟陆佰元整），报价不得超出预算金额，本次采购项目采用综合评分。
项目报价材料包括“资格及资信证明部分”“报价部分”和“技术商务部分”。
资格及资信证明部分材料：
1. 营业执照复印件。
2. 法定代表人的身份证复印件或授权书原件。
3. 报价代表人的身份证复印件、报价人联系电话。
4. 依法缴纳税收证明材料。以上材料均需加盖公章。
报价材料须用A4幅面纸张打印装订，须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，封面加盖公章及骑缝章。在采购公告期内送至福建师范大学旗山校区人文楼文 2 号楼 403。未在采购公告期内送达视为未参与本次采购。联系人：张老师；联系电话：22863731。
1、 采购内容
	序号
	子项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备  注

	1
	福州市中小学思政课教师教学能力提升专项培训直播服务
	项
	
	
	￥45600.00
	项目周期：2026年6月24日-26日；2026年7月1日-7月3日；2026年11月11日-13日；11月18日-20日；

	合计（元）：肆万伍仟陆佰整 （￥45600.00）
	


备注：以上预算价格包含视频拍摄制作所涉及到的中素材购买、交通费、食宿费、人工费等所有费用。
二、主要服务及技术要求
[bookmark: _Toc432428752](一)项目总体要求
本项目为双机位常态化直播服务，整体服务包含直播活动全流程策划、现场单机位直播技术保障、专属直播平台搭建部署、直播数据全维度管理四大核心模块，所有参数需完全满足本次采购要求，无负偏离，保障直播画面稳定、流程规范、数据安全、运维高效，适配会议宣讲、活动展示、科普宣传、产品推介等各类常规直播场景。
（二）直播服务要求
本项目为标准双机位直播配置，全程采用全景与特写相互切换拍摄模式，所有硬件设备、技术参数、现场执行需满足高清、稳定、低延迟、无杂音的直播标准，具体技术参数如下：
2.1 核心拍摄设备参数
摄像设备：采用专业高清直播摄像机，支持1080P/60fps、4K超清拍摄输出，画面分辨率不低于1920*1080，支持自动对焦、白平衡自动调节、暗光增益补偿，适配室内、户外常规光线场景，无画面偏色、模糊、频闪问题。
辅助设备：配备专业防抖三脚架，支持机位高低、角度微调，保障单机位拍摄画面稳定无抖动；配套专业补光设备，满足室内弱光、背光场景补光需求，光线均匀柔和，人脸画面清晰通透，无阴影、过曝现象。
收音设备：采用专业无线领夹麦克风+桌面收音麦双配置，支持高清无损收音，降噪效果优异，有效规避环境杂音、电流声、回声，人声清晰饱满，声音同步无延迟，适配单人宣讲、多人对话等场景。
2.2 直播传输技术参数
传输网络：采用有线宽带+5G双链路备份传输模式，主链路千兆有线网络，备用5G高速网络，保障直播网络持续稳定，杜绝断播、卡顿、花屏问题。
传输标准：采用主流RTMP/RTMPS加密传输协议，直播码率可控，标准直播码率4000kbps-8000kbps，支持动态码率调节，适配不同网络环境。延迟控制：公网直播延迟≤300ms，实现画面、声音实时同步，无音画不同步、画面滞后问题，满足实时互动直播需求。
2.3 直播画质与播出参数
画质标准：默认输出1080P高清画质，支持4K画质切换，画面帧率不低于30fps，动态画面流畅无拖影、无卡顿、无跳帧。
播出功能：支持实时字幕添加、画面水印自定义、直播画面裁切、色彩微调、实时画面监看，支持直播过程中实时切换背景音乐、贴片画面、过渡动画。
时长保障：支持7×24小时长时间不间断稳定直播，无设备过热停机、系统崩溃、画面中断等问题。
2.4 现场技术值守服务
每场直播配备1名专业技术人员全程现场值守，负责设备调试、机位校准、网络监测、画面监看、实时故障排查，直播前完成全设备、全流程调试测试，直播中实时监控运行状态，直播后完成设备收纳、素材备份、系统关停，全程技术兜底保障。
三、直播平台搭建参数
供应商需为甲方搭建专属独立直播平台（直播间），平台独立域名、独立后台、无第三方广告、无平台水印，适配单机位直播播出需求，具体搭建参数及功能要求如下：
3.1 平台基础搭建参数
部署模式：支持云端专属部署，支持自定义直播间名称、专属LOGO、专属首页背景，打造品牌专属直播端口。
并发承载：单场直播支持峰值500人同时在线观看，支持按需扩容，扩容无卡顿、无访问受限，满足中小型直播活动观看需求。
兼容性：平台支持电脑端、手机端（安卓/ios）、平板端多终端自适应播放，支持微信、浏览器、小程序多渠道打开，无需下载插件，访问便捷。
存储配置：平台配备不低于10TB专属云存储，支持直播回放视频、直播素材永久存储，支持随时下载、回看、归档，存储数据安全不丢失。
3.2 平台核心功能参数
直播播出功能：支持实时直播推送、回放自动生成、直播预约、直播预告、定时开播、一键停播、直播暂停续播功能。
互动功能：搭载弹幕互动、点赞、评论、提问、投票、问卷、在线咨询功能，支持后台开启/关闭互动权限，支持评论审核、敏感词过滤，杜绝违规言论。
权限管理功能：支持多级账号权限设置，可区分管理员、运营、查看员等不同权限，支持上传、编辑、审核、删除、数据查看等精细化权限管控，所有操作留存审计日志，可追溯可查询。
安全防护功能：平台具备防破解、防录屏、防盗链、非法访问拦截能力，支持视频加密转码、私有秘钥防护，关键账号登录支持动态验证码二次验证，保障直播内容及数据安全。
三、商务条件要求
	序号
	类型
	具体要求描述

	1
	交货地点
	福建师范大学旗山校区指定地点

	2
	交货时间
	自合同签订之日起15日内完成

	3
	交货条件
	采购人验收合格后

	4
	履约验收方式
	按采购文件及合同要求进行验收。

	5
	支付方式
	采购方组织验收，验收合格后，30日内支付项目合同款的100%。


6、履约保证金：不收取履约保证金。
7、其它要求
成交人提供项目质保期12个月。


四、综合评分方法
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	项目经验（满分20分）
	20
	根据投标单位近2年内承接的同类或相关行业直播服务项目业绩进行评审，所有业绩需提供合同复印件、验收证明、项目截图等有效佐证材料，一份10分，无佐证材料不计分。


	服务方案（满分30分）
	30
	根据项目的需求与分析，配置服务落地执行方案（包括不限于人员配团置、进度按排等），进行横向评比后进行评分，实施方案清晰完整、符合实际需求、可执行性强的得30实施方案比较完整、符合实际、可执行性的得20分，实施方案一搬、不太符合需求、可执行性差的得10分。未提供的不得分。

	售后服务方案（满分20分）
	20
	针对投标单位的售后服务体系、应急保障、问题处理、后期运维、售后响应机制等内容进行评审。完全符合得20分，基本符合得10分，一般符合得5分，未提供不得分。

	报价评分（满分30分）
	30
	价格分采用低价优先计算，即满足报价文件要求且价格最低的报价为评标基准价（最低报价不是成交的唯一依据）。投标报价得分＝（评标基准价/报价）×价格分值。




