眼科裂隙灯显微镜主要技术参数要求：

	显 微 镜
	改变倍率形式
	两档或更多档可变

	
	目镜
	≥10x

	
	总倍率
	10x（φ18mm）、16x（φ14.5mm）或更多

	
	瞳距调节范围
	10x 目镜或以上      54mm～80mm或以上

	
	屈光度调节
	±6D或更大范围

	照  明
	裂隙宽度
	0mm～14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)

	
	裂隙高度
	1mm～14mm连续可调

	
	光斑直径 
	Φ14mm、φ9mm、φ5.5mm、φ3mm或更多

	
	光斑
	4个或更多等级光斑

	
	裂隙角度
	0(～180(由垂直到水平方向连续可调

	
	滤色片
	隔热片、无赤片、钴兰片或更多

	
	照明灯泡*
	卤钨灯泡或LED灯泡


