[bookmark: _Hlk243054106]项目主要技术参数要求
一、项目概况
[bookmark: _Hlk243054133]本项目采购内容为液氦150公升，并加注至核磁共振波谱仪内。
二、采购预算
本采购项目包含液氦、路费、人工费及将液氦加注至核磁共振波谱仪内等全部费用，预算最高控制价为人民币43,000元（含税），报价超过最高控制价的无效。报价人须对以下全部内容响应，不接受仅针对部分内容的报价。
三、参数要求
液氦纯度99.999%以上，杂质参数要求如下：
	杂质项目
	高纯氦标准限值

	氢（H₂）
	<1×10⁻⁶

	氧+氩（O₂+Ar）
	<1×10⁻⁶

	氮（N₂）
	<2×10⁻⁶

	一氧化碳（CO）
	<0.5×10⁻⁶

	二氧化碳（CO₂）
	<0.5×10⁻⁶

	甲烷（CH₄）
	<0.5×10⁻⁶

	水分（H₂O）
	<3×10⁻⁶


四、响应材料
1.营业执照复印件；
2.法人身份证复印件；
3.报价表（需包含每升液氦单价和总价）和报价人联系方式，格式自拟；
4.资质材料证明（①危险化学品经营许可证、②道路危险货物运输资质、③纯度杂质参数证明）；道路危险货物运输资质为合作运输公司的，须提供有效合同复印件。
备注：以上材料均需加盖公章。
五、评审方法
符合条件并报价最低者为中标单位。
六、其他事项
[bookmark: _GoBack]本次采购项目数量150公升为最大数量，若实际加注液氦不足150公升，按中标单价进行核算。
七、报价截止时间
报价文件应于公告截止日期24:00（北京时间）之前寄至联系人：邓老师 联系电话：15080025560 联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇福建师范大学旗山校区理工楼13南106，未在采购公告期内送达视为未参与本次采购。


