[bookmark: _LarkToc00001]体能测试场地布置服务项目
[bookmark: _LarkToc00002]一、项目名称
体能测试场地布置服务 
二、项目预算
95000.00元（人民币大写：玖万伍仟元整）。
[bookmark: _LarkToc00009]三、服务地点与期限
服务地点包括旗山校区（东区田径场、东区足球场、铅球投掷场、南区田径场、室内田径馆、武术馆、户外各场地），具体以采购人通知为准。服务期限为体能测试场地布置服务期间，自合同签订之日起至体能测试服务保障工作全部完成并经验收合格止，具体以采购人确定的体能测试场地布置服务安排为准。
[bookmark: _LarkToc00011]四、技术和服务要求：
[bookmark: _LarkToc00012]（一）服务清单
   
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	550灯布围挡穿绳喷绘131米*2米
	2
	块
	制作布置

	2
	550灯布围挡穿绳喷绘13米*2米
	1
	块
	制作布置

	3
	550灯布围挡穿绳喷绘14*2米
	1
	块
	制作布置

	4
	550灯布围挡穿绳喷绘6米*2米
	1
	块
	制作布置

	5
	550灯布围挡穿绳喷绘9米*3.2米
	1
	块
	制作布置

	6
	550灯布围挡穿绳喷绘10米*3.7米
	2
	块
	制作布置

	7
	550灯布围挡穿绳喷绘16米*2米
	2
	块
	制作布置

	8
	550灯布围挡穿绳喷绘23米*2.6米
	1
	块
	制作布置

	9
	550灯布围挡穿绳喷绘49米*3米
	1
	块
	制作布置

	10
	550灯布围挡穿绳喷绘10米*2米
	1
	块
	制作布置

	11
	550灯布围挡穿绳喷绘90米*2米
	1
	块
	制作布置

	12
	550灯布围挡穿绳喷绘16米*2米
	1
	块
	制作布置

	13
	550灯布围挡穿绳喷绘16.2米*2米
	1
	块
	制作布置

	14
	550灯布围挡穿绳喷绘6.7米*3.7米
	2
	块
	制作布置

	15
	550灯布窗户围挡喷绘3米*4米
	4
	块
	制作布置

	16
	550灯布窗户围挡喷绘3米*1.5米
	2
	块
	制作布置

	17
	550灯布窗户围挡喷绘3米*6米
	5
	块
	制作布置

	18
	围挡穿绳红布135米*2米
	1
	块
	制作布置

	19
	太空架喷绘围挡85米*3米
	1
	块
	制作布置

	20
	报到点展架指示牌1.6米*2.5米
	8
	块
	制作布置

	21
	800米活动区指示牌1.6米*2.5米
	1
	块
	制作布置

	22
	100米、铅球等活动区指示牌1.6米*2.5米
	1
	块
	制作布置

	23
	出口方向 考完离场
	20
	块
	制作布置

	24
	太空架6.4米*3.4米
	1
	块
	制作布置

	25
	800米测试场地 KT板指示牌
	24
	块
	制作布置

	26
	100米、铅球等测试场地 KT板指示牌
	3
	块
	制作布置

	27
	550灯布喷绘条幅
	1
	条
	制作布置

	28
	立定三级跳说明牌
	12
	块
	制作布置

	29
	禁止明火告知指示牌
	10
	块
	制作布置

	30
	南门出口方向牌
	3
	块
	制作布置

	31
	小心台阶地贴
	30
	张
	制作布置

	32
	小心脚下地贴
	2
	张
	制作布置

	33
	圆形地贴1～16号6组，1～6号五组红底黄字黄字
	126
	张
	制作布置

	34
	长条黄色地贴6X60cm
	126
	张
	制作布置

	35
	单向箭头标志长条黄色地贴6X60cm
	8
	张
	制作布置

	36
	背胶 起跑方向0.4*0.9米
	6
	张
	制作布置

	37
	背胶 体测期间，此馆封闭0.6*0.8
	2
	张
	制作布置

	38
	冷板指示牌 号码布佩戴方法0.8*1.2米
	3
	块
	制作布置

	39
	冷板指示牌 地区联络人员工作室0.3*0.8米
	1
	块
	制作布置

	40
	冷板指示牌 立定三级跳远调整申请处0.9-1.2米
	1
	块
	制作布置

	41
	冷板指示牌 告示：立跳申请
	2
	块
	制作布置

	42
	冷板指示牌 报到处出口→
	1
	块
	制作布置

	43
	冷板指示牌 考官工作证领取、回收处0.5*0.8米
	1
	块
	制作布置

	44
	冷板指示牌 立跳1、2、3区检录处0.48*1.2米
	4
	块
	制作布置

	45
	冷板指示牌 铅球1、2、3、4区检录处0.48*1.2米
	4
	块
	制作布置

	46
	冷板指示牌 进场方向+出口1*1.2M
	16
	块
	制作布置

	47
	冷板指示牌 100米检录处0.48*1.2米
	1
	块
	制作布置

	48
	冷板指示牌 检录处→   0.48*1.2米
	2
	块
	制作布置

	49
	冷板指示牌 采集区、准备区、待考区0.48*1.2米
	3
	块
	制作布置

	50
	冷板指示牌 医疗点
	1
	块
	制作布置

	51
	冷板指示牌 起跑方向0.6*1.5米
	2
	块
	制作布置

	52
	冷板指示牌 禁止乱丢垃圾0.5-0.8米
	7
	块
	制作布置

	53
	冷板指示牌 雨天考生热身场 0.5*1米
	1
	块
	制作布置

	54
	冷板指示牌 请考生听到枪声起跑 ，请勿抢跑0.7*1.1米
	1
	块
	制作布置

	55
	冷板指示牌 成绩公告栏0.3*0.6米
	1
	块
	制作布置

	56
	冷板指示牌 请考生听到枪声起跑 ，请勿抢跑0.5*0.8米
	1
	块
	制作布置

	57
	冷板指示牌 800米检录处
	1
	块
	制作布置

	58
	冷板指示牌 第二次800米检录处0.5*0.8米
	1
	块
	制作布置

	59
	冷板指示牌 第二次800米检录处→ 0.5*0.8米
	1
	块
	制作布置

	60
	冷板指示牌 小心碰头40*70CM
	6
	块
	制作布置

	61
	冷板指示牌 禁止穿钉鞋进入馆内 0.8*1米
	1
	块
	制作布置

	62
	冷板指示牌 禁止踩踏坐卧0.7-1.2米
	1
	块
	制作布置

	63
	冷板指示牌 禁止进入草地活动、禁止往草地投掷铅球
	7
	块
	制作布置

	64
	冷板指示牌 检录工具领取、回收处1.03*1.8米
	1
	块
	制作布置

	65
	冷板指示牌 失物领取处0.5*0.8米
	1
	块
	制作布置

	66
	冷板指示牌 禁止带雨具入场
	1
	块
	制作布置

	67
	冷板指示牌 测试人员通道指示牌
	2
	块
	制作布置

	68
	冷板指示牌 报道人员通道指示牌
	2
	块
	制作布置

	69
	可移动围挡7米*2米
	1
	套
	租赁布置

	70
	可移动围挡6米*2.4米
	1
	套
	租赁布置

	71
	考完离场苹果架提示牌（65*90）
	6
	套
	租赁布置

	72
	东区田径场场内帐篷（红色）
	30
	顶
	租赁布置

	73
	东区田径场场外检录帐篷（红色）
	33
	顶
	租赁布置

	74
	东田场内入场口到检录点帐篷（红色）
	87
	顶
	租赁布置

	75
	场内检录点帐篷（红色）
	17
	顶
	租赁布置

	76
	考生休息区帐篷（红色）
	14
	顶
	租赁布置

	77
	基地楼入口帐篷（红色）
	12
	套
	租赁布置

	78
	安保人员休息区帐篷（红色）
	3
	顶
	租赁布置

	79
	安保人员休息区椅子
	8
	张
	租赁布置

	80
	6眼1000W LED灯
	12
	套
	租赁布置

	81
	东区田径场音响1套
	8
	天
	租赁布置

	82
	体训馆音响1套
	8
	天
	租赁布置

	83
	长条桌
	47
	张
	租赁布置

	84
	沙滩椅子
	80
	张
	租赁布置

	85
	男女移动厕所各1座（含每天排泻物清理）
	8
	天
	租赁布置

	86
	场地画线
	1
	项
	技术保障

	87
	排版设计费用
	1
	项
	技术保障

	88
	安装费用
	1
	项
	技术保障


      
[bookmark: _LarkToc00015]（二）服务总体要求
[bookmark: _LarkToc00016]2-1、总体服务范围（全包包干）
本项目为体考场地整体标识布置 + 物资租赁 + 现场施工 + 全程运维 + 赛后拆除复原全包服务，包含：围挡桁架搭建、喷绘画面制作安装、指示标牌（冷板 / KT 板）制作布设、地面地贴张贴、围档栅栏布置摆放、帐篷搭建、灯光音响布设、移动厕所租赁、物料运输、现场安装调试、测试期间驻场维护、全部拆除清运、物资回收、场地原貌恢复。 所有人工、材料、运输、安装、辅材、水电、维保、拆除、垃圾清运、税费等全部包含在投标总价内，采购人不再支付任何额外费用。
2-2、工期与时间要求
1. 进场制作：接到采购人通知后按时进场，完成所有画面排版、物料制作。
2. 布场完工验收：正式体能测试前2 天 17:00 前，完成全部搭建、安装、调试，经采购人现场验收合格；未按期完工视为违约。
3. 驻场保障：测试全过程全天候驻场值守。
4. 拆除复原：全部测试结束当日 24:00 前完成所有设施拆除、垃圾清运、场地清理，恢复操场原始地面，不留残留胶痕、钉孔、杂物。
2-3、物料制作技术质量要求（对应布置清单）
2-3-1喷绘围挡类
1. 桁架：采用铝合金桁架，结构稳固，做好抗风加固，满足户外 8 级大风安全要求，立柱配重牢固，无倾倒隐患。
2. 喷绘画面：采用户外550灯布，色彩清晰、无偏色、无脱墨；文字零差错，画面平整绷紧，无褶皱；喷绘材料达到 B1 级阻燃标准，防雨防晒。
3. 安装：画面绷紧固定，螺丝全部固定在龙骨位置，不破坏塑胶跑道地面；不得在跑道上打孔、打钉。
2-3-2标识标牌（冷板指示牌、KT板、方管架、太空架）
1. 冷板牌：厚度达标，板面平整，UV 高清印刷，防水不掉色；支架牢固，直立不倒。
2. KT 板标识：无起鼓、无翘边，双面覆膜，粘贴牢固。
3. 地面地贴：加厚防滑背胶地贴，防水耐磨，粘贴平整；测试结束撕除后，地面无残胶，不损伤塑胶跑道面层。
4. 方管架、太空架配重固定牢固，画面平整
2-3-3帐篷、桌椅、移动厕所租赁
1. 蓝色帐篷：3×3 米广告帐篷，篷布完好无破损、无污渍，钢架牢固，防风加固；所有帐篷必须平整固定，不得压坏跑道草坪与塑胶地面。
2. 长条桌、座椅：外观整洁，无破损，满足所有检测区域使用。
3. 移动厕所：干净无异味，配备冲洗设施，每日定期保洁，满足使用需求。
2-3-4灯光、音响及临时用电
1. 音响设备音质清晰，无杂音，保障广播指令正常播放；灯光亮度充足，满足阴天、傍晚测试照明需要。
2. 所有电线电缆必须使用国标线缆，配备漏电保护器，由持证低压电工接线布线；线路架空或套管保护，严禁线缆直接铺在跑道地面，严防漏电、触电安全事故。
3. 所有用电设施符合临时用电安全规范，杜绝私拉乱接。
2-4、现场施工与安全管理要求
1. 施工队伍必须文明施工，进场统一着装，服从校方现场管理；施工时段不得影响正常教学秩序。
2. 所有搭建结构必须保证结构安全，围挡、帐篷做好防风加固措施；大风、降雨天气提前做好加固防护，防止设施倒塌伤人。
3. 严格保护田径场塑胶跑道、草坪：禁止直接在跑道上打钉、钻孔、使用尖锐重物；所有固定措施采用配重、压重方式；拆除时保证地面完好，无钉孔、无残胶、无划痕。
4. 施工全过程落实安全生产，承担搭建、使用、拆除全过程所有安全责任；如发生人员受伤、设施倒塌、场地损坏等事故，全部损失由中标供应商自行承担并赔偿采购人损失。
5. 施工垃圾做到日产日清，保持场地整洁。
2-5、测试期间驻场运维保障要求
1. 必须配备专职项目负责人 + 多名驻场工作人员，全程在岗，不得脱岗。
2. 建立快速抢修机制：标识破损、画面撕裂、帐篷松动、音响断电、线路故障等问题，接到通知 15 分钟内到场处置、维修更换。
3. 备有胶带、加固配件、备用音响设备，随时应对突发损坏。
4. 安排专人巡查全部围挡、帐篷、用电线路，每日考前全面排查安全隐患。
2-6、拆除与场地复原要求
1. 所有设施有序拆除，轻拆轻放，防止磕碰损坏场地设施；租赁物资清点打包，完好回收。
2. 彻底清理所有垃圾、包装废料、胶带残痕；跑道、草坪清理干净，做到 “工完场清”。
3. 采购人现场验收场地原貌，验收不合格必须返工清理，直至达标。
2-7、服务履约与违约条款
1. 中标供应商必须严格按照采购人提供的文字内容、点位图纸完成制作布置，所有文字、文字排版必须反复校对，出现文字错误、标识错位，无条件免费重做并承担工期延误责任。
2. 工期延误、质量不达标、驻场人员缺位、场地清理不到位，采购人有权扣除合同款项；造成测试延误的，采购人有权终止合同并追究损失。
3. 所有物料、设备必须与投标承诺一致，不得擅自降低材质标准、缩减人员与物资配置。
2-8、验收标准
1. 物料尺寸、材质、数量完全符合采购清单；画面文字准确无误，安装平整牢固。
2. 搭建结构稳固，抗风安全，用电规范，无安全隐患。
3. 分区布置严格按照测试点分区图（检录区、候考区、各项目测试场、医疗点、离场通道）布设，分区清晰、导向标识完整。
4. 拆除后场地恢复原状，塑胶跑道无损伤、无残胶、无杂物，达到校方场地验收标准。
2-9、人员与车辆保障
1. 配备专职项目负责人统筹全流程；配备持证低压电工(附人员证件复印件证明材料）负责现场接线用电作业。
2. 测试期间提供不少于 1 台中型面包车（附车辆行驶证复印件证明材料），用于物料补货、设备转运、应急物资运输，保障抢修物资快速送达。
[bookmark: _LarkToc00017]五、对供应商的要求
（一）基本资格条件
具有独立承担民事责任的能力，在中国境内依法注册、具备有效的营业执照；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _LarkToc00019]（二）报价人经营范围应涵盖音响、灯光、展示设计、会务会展、租赁等相关业务；具备开展大型会务、展示活动音响灯光舞美保障的相应专业能力。
（三）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _LarkToc00020]（四）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。
（五）报价要求
报价人须在采购公告期内提供纸质响应文件（加盖公章，响应文件包括但不限于报价表等），在采购公告截止日期17:00前送至（或邮寄）福建师范大学旗山校区体育科学学院106室。报价文件必须写明报价项目名称，逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝接收或当做废标处理。
联系人：吕老师   联系电话：0591-22868271
（六）采购人将按照采购公告、供应商的响应文件和本项目的服务内容及质量要求对供应商所提供的服务进行验收，并根据验收结果支付服务费用。
[bookmark: _LarkToc00021]六、评审方法：综合评分法。
本项目为体能测试场地布置服务采购，服务内容包含各类喷绘围挡、窗户围挡、指示牌、地贴、背胶、冷板标识牌制作布置；可移动围挡、提示牌、帐篷、灯光、音响、桌椅、移动厕所租赁布置；场地画线、排版设计、安装等技术保障服务。投标人须完成全部货物制作、运输、现场布置安装、调试、后期拆除清理等全部工作，满足体能测试现场使用要求。本评标采用综合评分法，总分 100 分，得分最高者为第一中标候选人。
体能测试场地布置服务项目评分标准（满分100分）

	评审因素
	分值
	评分标准（量化区间）

	设备物料及租赁资源保障
	7
	1. 自有资源：帐篷、长条桌、沙滩椅、移动厕所、LED 灯光、音响设备等租赁资源，能够满足本项目帐篷合计 193 顶、桌椅、灯光音响、移动厕所需求，提供设备清单、资源证明，3‑4 分；资源基本满足 2‑3 分；资源不足 0‑1 分。2. 物料质量保障：针对喷绘布、冷板、KT 板、地贴等列明主要物料材质参数，质量标准明确，3 分；简单说明 1‑2 分；未说明 0 分。

	服务实施方案
	32
	本部分对照采购清单全部 88 项内容评审，包含喷绘围挡、各类指示牌、地贴背胶、太空架、帐篷、灯光音响、桌椅、移动厕所、场地画线、排版设计、安装、撤场等全部工作内容。
1.总体实施方案（10 分） 充分理解体能测试场功能分区：报到点、各测试项目场地、检录区、待测区、医疗点、人员通道、离场通道、休息区等；完整提供设计排版→物料生产制作→运输进场→现场搭建布置→调试验收→测试保障→拆除撤场全流程实施方案；明确各阶段时间节点，施工避开测试时段，不干扰考生正常测试。
· 方案完整、针对性强，流程时序清晰，完全贴合本项目体测实际场景：8‑10 分
· 方案基本完整，主要流程具备，部分细节不够细化：4‑7 分
· 方案简略，对项目需求理解不足，关键环节缺失：1‑3 分
· 未提供总体实施方案：0 分
2.分部分项专项施工方案（16 分） （1）喷绘、标识、地贴制作安装方案（6 分）：针对黑底布围挡喷绘、窗户围挡、KT 板、冷板指示牌、各类地贴、背胶、条幅，明确材质标准、尺寸核对、色彩工艺、排版校对、现场安装固定方式，对清单内数量规格全部响应。4‑6 分；部分响应 2‑3 分；内容简单 0‑1 分。 （2）租赁物资布置方案（6 分）：针对太空架、可移动围挡、各类型帐篷、LED 照明、音响设备、长条桌、座椅、男女移动厕所，明确设备选型、现场排布方式；落实移动厕所每日排泄物清理工作要求。4‑6 分；部分保障缺失 2‑3 分；方案过于简单 0‑1 分。 （3）场地技术实施方案（4 分）：包含场地画线、现场排版复核、现场安装施工、成品保护措施，施工时保护原有场地地面、建筑设施，避免损坏。2‑4 分；措施不全 1 分；无方案 0 分。
3.撤场及场地复原方案（6 分） 明确测试结束后拆除顺序、物资分类清运、垃圾清理、场地复原，做到无残留物料、无垃圾，恢复场地原貌。
· 流程清晰，清运、复原、成品保护措施齐全：4‑6 分
· 有撤场内容，但措施简单：2‑4 分
· 内容简单或未提供：0‑1分

	服务保障及应急预案
	12
	1.针对本项目提供的安全保障措施和应急预案进行评分（包含但不限于：突发事件应急预案、会务活动安全管理预案等），提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得12分；2.提供的方案不够周全详细、具体，但要点合理可行、基本契合需求的得8分；3.提供的方案阐述简短有缺漏，但不影响整体方案实施且满足本项目需求的得5分；4.未提供的不得分。

	团队专业实力
	15
	1.建立专项质量管控小组，有物料校对、进场验收、工序检查机制（5 分）：机制完善 5 分；有简单管控思路 2 分；无 0
2.设立专职安全管理岗，针对户外搭建、临时用电、防风防坠制定团队安全管控流程（5 分）：方案完善 5 分；有基础安全要求 2 分；无 0 分
[bookmark: _GoBack]3.团队交底及培训机制：进场前技术交底、安全交底制度，人员岗前培训安排（5 分）：制度完整 5 分；简单提及 2 分；无 0 分

	项目经验
	15
	投标人近 3 年内（2023‑2026）承接过同类服务项目，每份有效业绩（提供合同复印件+ 现场照片）得 5 分，最多得 15 分。

	服务承诺
	4
	工期承诺、应急响应承诺、质量质保承诺、安全责任承诺。提供承诺函（承诺函格式自拟）得4分，未提供的不得分。

	报价(保留小数点后两位)
	15
	满足采购公告要求且报价最低的供应商价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／最后报价）×价格权值



1

